1. Co ze ślusarką na obiekcie występują kraty i balustrady w PFU nie ma opisu co do ich renowacji pozostawienia czy wymiany?
* Ślusarka do pozostawienia, renowacja i malowanie
1. PFU zakłada izolację pionową i poziomą co z izolacją pionową ścian wewnętrznych oraz naprawą ścian zewnętrznych od środka(tynki prawdopodobnie są zawilgocone i trzeba je skuć – jaki zakres prac wewnątrz)
* Wewnątrz nie są planowane żadne prace
1. Co z opaskami wokół budynku czy tylko odtworzenie czy trzeba założyć jakieś prace związane z odtworzeniem nawierzchni
* Opaski i nawierzchnie istniejące do odtworzenia
1. Zakres wymiany przykanalików kanalizacji deszczowej
* Wymiana tylko w sytuacji stwierdzenia nieszczelności lub uszkodzeń
1. Po czyjej stronie są opłaty za wycinkę drzew które rosną przy budynku i wypadną podczas wykonywania izolacji piwnic
* Po stronie inwestora
1. Co z wymianą studni doświetlających okna piwniczne
* Studnie doświetlające okna piwniczne odtworzyć po zakończeniu prac termomodernizacyjnych i izolacyjnych