1. Co ze ślusarką na obiekcie występują kraty i balustrady w PFU nie ma opisu co do ich renowacji pozostawienia czy wymiany?

* Ślusarka do pozostawienia, renowacja i malowanie

1. PFU zakłada izolację pionową i poziomą co z izolacją pionową ścian wewnętrznych oraz naprawą ścian zewnętrznych od środka(tynki prawdopodobnie są zawilgocone i trzeba je skuć – jaki zakres prac wewnątrz)

* Wewnątrz nie są planowane żadne prace

1. Co z opaskami wokół budynku czy tylko odtworzenie czy trzeba założyć jakieś prace związane z odtworzeniem nawierzchni

* Opaski i nawierzchnie istniejące do odtworzenia

1. Zakres wymiany przykanalików kanalizacji deszczowej

* Wymiana tylko w sytuacji stwierdzenia nieszczelności lub uszkodzeń

1. Po czyjej stronie są opłaty za wycinkę drzew które rosną przy budynku i wypadną podczas wykonywania izolacji piwnic

* Po stronie inwestora

1. Co z wymianą studni doświetlających okna piwniczne

* Studnie doświetlające okna piwniczne odtworzyć po zakończeniu prac termomodernizacyjnych i izolacyjnych